Mikroschadstoffelimination durch Kombination von Ozon und Aktivkohle
U. Austermann-Haun, A. Nahrstedt, H. Witte, S. Kuhlmann, K. Alt, gwf - Wasser + Abwasser (2019) 58–64.