Durchführung von Becherglasversuchen zur Aufnahme von Adsorptionsisothermen verschiedener Aktivkohlen mit Abwasser aus dem Ablauf der Kläranlage Herford
U. Austermann-Haun, J.F. Meier, Durchführung von Becherglasversuchen Zur Aufnahme von Adsorptionsisothermen Verschiedener Aktivkohlen Mit Abwasser Aus Dem Ablauf Der Kläranlage Herford, Auftraggeber: Pöyry Deutschland GmbH, Herford, 2013.