Der Materialtyp entscheidet. Eigenschaften von bearbeiteten Oberflächen mitteldichter Faserplatten im Hinblick auf eine 3D-Folienkaschierung (Teil 2)
A. Riegel, Die Holzbearbeitung 52 (2006) 54–57.